Príloha č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **VÝkaz - VÝmer** | |
|  | Odberateľ:  **LIKAVA - centrum sociálnych**  **služieb**  **034 95 LIKAVKA 9** |
| List 1.1 | Objekt: **kúpeľňa** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Názov: **Oprava kúpeľne, kanalizačných a vodovodných rozvodov** | MJ | Množstvo | Jednotk. cena EUR | Celkom EUR |
|  | **PRÁCE :** | | | | |
| 1 | Odstránenie (osekanie, otlčenie) starého keramického obkladu | m2 | 48,200 |  |  |
| 2 | Odstránenie (vysekanie) keramickej dlažby | m2 | 21,500 |  |  |
| 3 | Odstránenie (osekanie) omietok stropu | m2 | 21,500 |  |  |
| 4 | Odstránenie (vybúranie) murovanej vane1 ks a demontáž (obmúranej) kovovej vane 1 ks, demontáž 4 ks. batérií, 1 ks. WC misy, umývadiel | kmpl | 1.000 |  |  |
| 5 | Demontáž starých (skorodovaných ) zárubní zaliatych betónom so zamurovaním | ks | 2,000 |  |  |
| 6 | Vysekanie otvoru k založeniu novej zárubne | ks | 1,000 |  |  |
| 7 | Demontáž stien WC hrúbky 15 cm | m2 | 6,76 |  |  |
| 8 | Odstránenie (osekanie) omietky stien (celková sanácia) | m2 | 72,400 |  |  |
| 9 | Premiestnenie (vynesenie) sute na ( dočasné uskladnenie) odvozné miesto - ručne | hod | 48,000 |  |  |
| 10 | Odstránenie (vysekanie + demontáž) starého vodovodného potrubia v celom rozsahu vodovodnej sústavy kúpeľne a nadväzujúcich  prípojok a prechodov | hod | 16,000 |  |  |
| 11 | Odstránenie (vysekanie + demontáž) starého kanalizačného potrubia v celom rozsahu kanalizačnej sústavy kúpeľne po zaústeniu  hlavnej kanalizačnej (rúry) sústavy | hod | 18,000 |  |  |
| 12 | Odstránenie (vysekanie) betónovej podlahy a premiestnenie (vynesenie) na odvozné miesto –ručne (celková sanácia) | m2 | 21,500 |  |  |
| 13 | Demontáž časti rozvodov kúrenia a radiátora v rátane odstavenia (vypustenia) vody v systéme, montáž nových rozvodov a montáže nového panelového a kúpeľňového radiátora a následné sfunkčnenie vykurovacieho systému (napustenie a (tlakovanie) | kmpl | 1,000 |  |  |
| 14 | Kontrola činnosti (prietoku) hlavnej kanalizačnej rúry kamerou | hod | 6,000 |  |  |
| 15 | Vysekanie rýh pre nové vodovodné potrubie v celom rozsahu vodovodnej sústavy kúpeľne | hod | 10,000 |  |  |
| 16 | Montáž nového vodovodného potrubia v celom rozsahu vodovodnej sústavy kúpeľne | hod | 38,000 |  |  |
| 17 | Vysekanie rýh pre nové kanalizačné potrubie v celom rozsahu kanalizačnej sústavy kúpeľne | hod | 10,000 |  |  |
| 18 | Montáž nového kanalizačného potrubia so založením žľabov v celom rozsahu kanalizačnej sústavy kúpelne | hod | 28,000 |  |  |
| 19 | Zamúranie a vyspravenie rýh po starom vodovodnom a kanalizačnom potrubí | hod | 14,000 |  |  |
| 20 | Špricovanie stien cementovým špricom | m2 | 72,400 |  |  |
| 21 | Založenie , osadenie omietnikov | hod | 8,000 |  |  |
| 22 | Omietnutie stien jadrovou omietkou pod obklad (hrúbka 1 -10 cm) | m2 | 72,400 |  |  |
| 23 | Vymúranie stien sprchového kúta (hrúbka 10 cm) | m2 | 7,300 |  |  |
| 24 | Obmúranie stupačky porfixom | m2 | 5,320 |  |  |
| 25 | Demontáž – vybúranie otvoru deliacej priečky hr. 15cm | m2 | 3,000 |  |  |
| 26 | Penetrácia stien a stropu | m2 | 93,800 |  |  |
| 27 | Sieťkovanie stropu | m2 | 21,500 |  |  |
| 28 | Sieťkovanie stien | m2 | 87,000 |  |  |
| 29 | Uloženie uholníkov so sieťkou | bm | 75,000 |  |  |
| 30 | Omietnutie stropu štukovou omietkou so zafilcovaním | m2 | 21,500 |  |  |
| 31 | Omietnutie časti stien štukovou omietkou so zafilcovaním | m2 | 19,500 |  |  |
| 32 | Izolácia stien tekutou izoláciou | m2 | 73,000 |  |  |
| 33 | Betónovanie podlahy | m2 | 21,500 |  |  |
| 34 | Realizácia poteru pod dlažbu | m2 | 21,500 |  |  |
| 35 | Obloženie stien keramickým obkladom so špárovaním | m2 | 73,000 |  |  |
| 36 | Izolácia podlahy tekutou lepenkou so založením spojovacieho pásu (stena-podlaha) | m2 | 21,500 |  |  |
| 37 | Položenie keramickej dlažby so špárovaním | m2 | 21,500 |  |  |
| 38 | Osadenie novej vane, pripojenie na kanalizačné potrubie a jej následné obmúranie a obloženie keramickým obkladom | ks | 1,000 |  |  |
| 39 | Vyrezávanie otvorov do keramického obkladu | ks | 10,000 |  |  |
| 40 | Rezanie obkladu | kmpl | 1,000 |  |  |
| 41 | Uloženie rohových plastových uholníkov | bm | 45,500 |  |  |
| 42 | Montáž sprchových dverí | ks | 1,000 |  |  |
| 43 | Silikónovanie stykov | hod | 5,000 |  |  |
| 44 | Montáž batérií 4 ks (3x sprchová,1x vaňová), umývadlo s batériou 2 ks, sprchové držiaky, montáž vaňových dvierok 2 ks | kmpl | 1,000 |  |  |
| 45 | Montáž nerezových ochranných rohových líšt na keramický obklad a iné dok. práce | kmpl | 1,000 |  |  |
| 46 | Maliarsky náter stropu a zostatku stien 3x | hod | 10,000 |  |  |
| 47 | Vnútrostavenisková doprava materiálu | kmpl | 1,000 |  |  |
| 48 | Presun, nakládka, odvoz sutiny na skládku s uskladňovacím poplatkom | kmpl | 1,000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VÝKAZ - VÝmer** | |
|  | Odberateľ:  **LIKAVA - centrum sociálnych**  **služieb**  **034 95 LIKAVKA 9** |
| List 1.2 | Objekt: **kúpeľňa** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Názov: **Oprava kúpeľne, kanalizačných a vodovodných rozvodov** | MJ | Množstvo | Jednotk. cena EUR | Celkom EUR |
|  | **MATERIÁL :** | | | | |
| 49 | Vodárenský materiál: vaňa – špeciál pre imobilných 1 ks (160/85 ), umývadlo 2 ks (klasik 600), vodovodné batérie 2 ks, sprchovací set 4 ks, vaňová batéria 1 ks, madlá 4 ks (nerez, resp. iný nekorodujúci materiál), vodovodné rúry, kolienka, T –kusy, spojky, odbočky, nástenky, predĺženia, ventile 6 ks, zátky, konope, vaňové dvierka 3 ks, sprchová batéria 3 ks a iný drobný materiál | kmpl | 1,000 |  |  |
| 50 | Kanalizačný materiál /rúry, kolená, odbočky, T- kusy, redukcie, nerezové sprchové (odpadové) žľaby s prírubou a mriežkou 3 ks x 80 cm, atď./ | kmpl | 1,000 |  |  |
| 51 | Kryštalická izolácia | bal | 7,000 |  |  |
| 52 | Tekutá izolácia | bal | 34,000 |  |  |
| 53 | Izolačný pás | bm | 41,000 |  |  |
| 54 | Maliarsky náter a tmely | kmpl | 1,000 |  |  |
| 55 | Ipor 10 | ks | 80,000 |  |  |
| 56 | Ipor 5 | ks | 80,000 |  |  |
| 57 | Rohovník so sieťkou | ks | 107,000 |  |  |
| 58 | Piesok | t | 2,000 |  |  |
| 59 | Cement | q | 13,000 |  |  |
| 60 | Sieťka | m2 | 155,000 |  |  |
| 61 | Jadrová omietka | kg | 1 560,000 |  |  |
| 62 | Jemná omietka (štuk) | kg | 750,000 |  |  |
| 63 | Stavebné lepidlo – flexibilné | kg | 575,000 |  |  |
| 64 | Stavebné lepidlo | kg | 1150,000 |  |  |
| 65 | Škárovačka | kg | 105,000 |  |  |
| 66 | Keramická dlažba | m2 | 21,500 |  |  |
| 67 | Keramický obklad | m2 | 73,000 |  |  |
| 68 | Plastový uholník | ks | 23,000 |  |  |
| 69 | Zárubňa 110/197 P | ks | 1,000 |  |  |
| 70 | Dvere 110/197 P (odolné vlhkosti) | ks | 1,000 |  |  |
| 71 | Hĺbková penetrácia | bal | 6,000 |  |  |
| 72 | Omietniky | ks | 42,000 |  |  |
| 73 | Nerezový ochranný profil L rohov keramického obkladu | bm | 16,000 |  |  |
| 74 | Zárubňa 80/197 P | ks | 1,000 |  |  |
| 75 | Dvere 80/197 P | ks | 1,000 |  |  |
| 76 | Prístupové dvere do sprchy presklené s bezpečnostným sklom (odolné vlhkosti – plast TCN/100) | ks | 1,000 |  |  |
| 77 | Kúrenársky materiál: panelový radiátor 1 ks - 500/1800, kúpelňový radiátor rovný -600/1600(rebrík), rúry, kolienka, ventile, držiaky a iný drobný materiál | kmpl | 1,000 |  |  |